**岳口镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | | | | **排口类型** | | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | | | | | | | | | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否**  **需要** | **是否树立** |
| **1** | 天门市岳飞大道红白色居民楼15米1号雨洪排口 | FG4290060001YH00 | 113.085105150399 | 30.4971199030089 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 汉江 | 雨污混流，有生活污水排出 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能 | 否 | 否 | 2023/6/30 | 是 | 岳口镇 | 市住房和城乡建设局 | 无意见 |
| **2** | 天门市王滩桥下西北雨洪排口 | FG4290060108YH00 | 113.061705632439 | 30.5347388763474 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 汉江 | 雨污混流，有生活污水排出 | 清理合并 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 对周边居民生活污水截污，建设小型湿地，污水消纳还田，保留雨水排放功能 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 岳口镇 | 市住房和城乡建设局 | 无意见 |
| **3** | 天门市腾达加油站西侧30米河东生活污水排污口 | FG4290060124SH00 | 113.084976046464 | 30.5165643421144 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江 | 雨污混流，有生活污水排出 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能 | 否 | 否 | 2023/6/30 | 是 | 岳口镇 | 市住房和城乡建设局 | 无意见 |
| **4** | 天门市勇敢社区4层黄色小楼旁雨洪排口 | FG4290060140YH00 | 113.087125002445 | 30.5122265911201 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 汉江 | 雨污混流，有生活污水排出 | 清理合并 | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能 | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能 | 否 | 否 | 2023/6/30 | 是 | 岳口镇 | 市住房和城乡建设局 | 无意见 |
| **5** | 天门市岳口镇废弃危楼西侧10米处雨洪排口 | FG4290060189YH00 | 113.073386439352 | 30.5008038206312 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 汉江 | 雨污混流，有生活污水排出 | 清理取缔 | 排口废弃已封堵 | 封堵排口 | 否 | 否 | 2023/6/30 | 是 | 岳口镇 | 市住房和城乡建设局 | 无意见 |
| **6** | 天门市岳口镇青汉支渠与204国道交汇处雨洪排口 | FG4290060201YH00 | 113.079463449444 | 30.497165143725 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 汉江 | 雨污混流，有生活污水排出 | 清理合并 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能 | 否 | 否 | 2022/2/25 | 是 | 岳口镇 | 市住房和城乡建设局 | 无意见 |
| **7** | 天门市青华寺社区2层居民楼东侧15米雨洪排口 | FG4290060247YH00 | 113.079357611872 | 30.497034659614 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 汉江 | 雨污混流，有生活污水排出 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能 | 否 | 否 | 2023/6/30 | 是 | 岳口镇 | 市住房和城乡建设局 | 无意见 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。

**岳口镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | | | | **排口类型** | | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | | | | | | | | | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否**  **需要** | **是否树立** |
| **1** | 天门市造纸厂厂区南80米生产废水排污口 | FG4290060065GY00 | 113.071597269688 | 30.4981864938581 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 汉江 | 造纸厂原排污口，现已取缔 | 取缔 | / | 封堵排口 | 否 | 否 | 2022/6/30 | 是 | 岳口镇 | 市生态环境局 | 无意见 |
| **2** | 天门市湖北成宇制药有限公司内桥下生产废水排污口 | FG4290060211GY00 | 113.089104424576 | 30.5173430257892 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 汉江 | 排口已废弃 | 取缔 | / | 拆除排口 | 否 | 否 | 2021/9/17 | 是 | 岳口镇 | 市生态环境局 | 无意见 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。

**岳口镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | | | | **排口类型** | | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | | | | | | | | | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否**  **需要** | **是否树立** |
| **1** | 天门市岳口初级中学南侧500米种植业排口 | FG4290060142NY00 | 113.08453971158 | 30.5101701264496 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 溯源期间排口无水采样 | 规范 | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表水V 类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 岳口镇 | 市农业农村局 | 无意见 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。

**岳口镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | | | | **排口类型** | | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | | | | | | | | | | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | | | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否**  **需要** | | **是否树立** |
| **1** | 天门市荷花坛村鱼塘南侧10米水产养殖排污口 | FG4290060177NY00 | 113.073941698004 | 30.522218445707 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | 汉江 | 溯源期间排口无水采样 | 规范 | 1、水体不黑臭，氨氮≤8mg/L，2《淡水池塘养殖水排放要求 》SC/T 9101-2007二级标准 | 制定一年一次的监测计划，加强水产养殖的日常管理和巡查 | | 是 | 是 | 2022/12/30 | 是 | 岳口镇 | 市现代农业服务中心 | 无意见 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。